**云会议系统-MAXHUB更新方法**

升级方法：

1、确认U盘为FAT32格式

2、将下载所得的allupgrade\_5508\_4Lay.pkg拷贝到U盘根目录，文件名不可修改

3、整机断电

4、将U盘插入侧边USB口

5、整机上电

6、长按Power键直至指示灯红蓝交替闪烁后松手，若未红蓝交替而是直接开机请重复3-6步，若依旧无法升级请换个USB口再重复3-6步

7、等待升级完后自动重启

注意事项：

1、不同机型软件不可交叉升级

2、U盘必须为FAT32格式

完成后进入白板应用，选择保存记录-》设置，设置如下：

服务器地址：139.224.54.38

端口：9935

按确定就会议自动完成白板在会议云平台上的注册